2016년도 축산농가 소독시설 지원계획

○ 구제역·AI등 악성 가축전염병 발생 사전 예방으로 경영안정 도모

○ 축산농가 자율적인 소독참여 유도로 상시 방역체계 구축

□ 추진방침

○ 중규모 이상 축산 농가 축사 및 출입구에 자동소독시설 설치

○ 소독실태 점검에서 소독기 미설치로 적발된 농가 우선지원

□ 추진계획

○ 주    관 : 공주시장

○ 사업기간 : 2016. 1 ～ 10월

○ 사업신청 : 읍면동에 사업신청서 작성 제출

○ 지원대상

- 축사 출입구 소독시설 : 축사면적300㎡이상 농가중 소 50두,

돼지 500두, 가금류 3,000수 이상 사육농가 우선

○ 사업내용 : 축사 출입구 차량 소독시설 지원

○ 사업계획

세부사업명	사업량 (개소)	단가 (천원)	사 업 비(천원)				비 고
			계	도 비	시 비	자담
계	15		45,000 (100%)	9,000 (20)	18,000 (40)	18,000 (40)
농장출입구 차량 소독시설	15	3,000	45,000	9,000	18,000	18,000

□ 공주시에서 하여야 할 일

< 농장 출입구 차량소독시설 >

○ 사업신청 : 농가에서는 [붙임1]의 사업신청서를 작성하여       읍면동에 접수 ⇒읍면동에서는 취합하여 축산과에 제출

○ 사업대상자 선정

- 축사면적 300㎡이상인 농가로써 소 50두, 돼지 500두, 가금류

3,000수 이상 농가

-  2016. 5월까지 구제역·AI 특별대책기간을 감안, 조기지원조치

- 소독실태 점검 등에서 미설치로 적발된 농가 우선

※ 인체소독시설은 지원대상에서 제외 / 자부담 설치 원칙

○ 추진절차

- 사업신청(붙임1, 축산과)→사업대상자 선정 → 보조금보조내시        → 사업대상자별 업체와 계약 → 보조금교부결정→ 소독       시설 설치완료 → 보조금 지급 → 사업완료

- 제품선정 : 제품시연(설명) 등을 통해 농가가 업체 선정 추진

○ 사업비가 초과될 경우 초과되는 금액에 대하여 농가 자부담

- 부당한 사항 적발시 보조금 회수 등 사업중단 조치후 대상자 재선정

○ 보조금 지급 및 사업비 정산

- 사업대상자로부터 사업완료내역 및 자부담증빙서류(세금계산서,       제품공급확인서, 무통장입금 확인서 등)를 징구․확인하고      충청남도 및 공주시 보조금의예산및관리조례에 의거 보조금      지급 후 정산보고

[붙임1]

2016년 농장출입구차량소독시설  지원사업 신청서

○ 신청자 현황

성 명	(인)	주민등록번호
농가주소		사업장소재지
사육규모	축 종: 사육두수: 두(수) 축사면적: ㎡	연 락 처	집) 휴대폰)

○ 신청자 사실 확인 내역

내역별	확인내역		확인기관	비고
지방세납세확인	완납	체납 : 0 원	읍․면․동장(인)
가축자가사실확인	축종 ( )	마리	읍․면․동장(인)	가축통계 참 조
가축방역일지	기재	미 기 재	읍․면․동장(인)
축산업등록증	비치	미 비 치	읍․면․동장(인)

※ 참고 - 지방세납세증명 및 가축자가사실확인은 읍․면․동장 확인

- 업무담당자 확인필 가능 (서식변경시 직·성명 확인)

- 가축방역일지 및 축산업등록증은 사업신청시 지참 확인

- 별표2) 2016년 축산농가 선정평가표의 선정항목에 해당            되는 자료 첨부제출

공 주 시 장  귀하

별표 1 >

출입구 소독시설 주요 재원 및 사양

구 분	재원 및 사양	비 고
고정식	○ 농장 출입구에 반드시 방역안내판을 부착 - 소독 후 출입, 연락처 등 기재 ○ 소독시설은 가정용전압(220V)으로 사용 가능 ○ 동력분무기의 규격은 80A(3마력)이상 ○ 소독기 토출구의 분사량은 분당 25ℓ 이상 ○ 호스는 부식되지 않는 고압 고무호스(직경 13㎜이상) ○ 동력장치 및 약탱크로 보관할 수 있는 보온 케이스 ※ ISO 생산업체 제품, 특허․실용신안 및 KS인증 제품 등 우선
	○ 감지방법은 루프코일 또는 차량 감지 자동센서 방식 ○ 센서를 이용한 양방향 분사 기능을 갖춘 소독시설 ○ 차량하부와 측면소독이 가능한 구조이어야 하며, 방지턱 시설과 무인 소독이 가능하여야 함 ○ 소독시설은 열선,보온테이프(난연제)와 소독약 회수장치 또는 소독액의 온도를 유지하여 동파를 방지 ○ 소독기는 측면 및 하부에서 노즐 3개 이상으로 분사 되어야 함 ○ 노즐은 세라믹 또는 스테인레스 재질을 사용하고, 측면 폴대(설치시) 역시 녹슬지 않는 스테인레스 재질 ○ 바람막이를 양쪽에 가로 2m × 높이 2.5m이상 설치	※ 기 타 인터넷 등과 연계한 무인차량방역시스템 개․보수는 자부담 추진

별표 2 >

2016년 축산농가 소독시설 선정 평가표

순위	사업자명	축종	평 가 항 목								계
			사육규모	평점	축사면적	평점	가축재해보험	평점	HACCP 또는 청정농장	평점
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

○ 평점

- 소독실태 점검에서 소독기 미설치로 적발된 농가 최우선 지원

- 사육규모 : 최대4점(소50,돼지500 닭3,000수:1점부터 소10두,돼지50두,닭200수 증가함에0.1점가점)

- 축사면적 : 최대3점(300㎡:1점부터 100㎡ 0.1점가점)

- 가축재해보험 : 가입시3점(미가입시0점)

-  HACCP 또는 청정농장 : 인증시 3점(미인증시 0점)

- 평점이 같을시  2015년기준 축산사업 수혜를 적게 받은농가 우선지원